17.12.2014, Доработана программа CAScentre_PrintingScaleWorks в плане добавления новых моделей весов для загрузки в них
данных о товарах в формате csv. Список оборудования расширился: LP версии 1.5; LP версии 1.6; LP-II; CL5000J; CL5000J Dyn.;
CL5000; CMW-4000; WM-Nano; Primer 5+; CL3000/5000-D

10.11.2014,  Для старых, древних весов CAS LP 1.6  Изменение немного коснулось алгоритма загрузки данных товара и его состава.
Отныне, если в данных ПЛУ указан номер сообщения совместно с составом продукта, последний загружается сразу как сообщение по номеру и
используется при печати этикетки. Если же состава продукта нет в записи ПЛУ, но задан номер сообщения, то его текст и определяет отображаемый
на этикетке состав продукта.

22.08.2014, Добавлен инструментарий для работы с новым типом весов "CL3000/CL5000-D" у которых загрузка ПЛУ
товаров выполняется по протоколу CL5000J, а остальных функций по протоколу CL5000.

23.04.2014, Поддерживается работа с новым типом весов Праймер5 для загрузки в него данных ПЛУ. Сделана загрузка
второго и третьего номеров сообщений. Длина состава продукта увеличена до одного килобайта. 
Драйвер поддерживает работу в 64-х разрядной ОС Windows.

24.07.12
Теперь драйвер распрастроняется без регистрации

05.05.12
Изменились правила регистрации драйвера - регистрация по телефону теперь недоступна, только по эл. почте.

05.04.12
Добавлены обработки для 1С:Предприятие версии 8.2

04.04.12
Добавлена возможность загружать срок годности конкретной датой для весов LP1.6
Дату можно задать в формате ДДММГГ, например 10203 (первое февраля 2003 года).

02.04.12
Исправлена ошибка в программе PrintingScale-Works, не отображались порты RS-232 находящиеся не на материнской плате, например, переходники RS-USB.

19.03.12
Добавлен новый метод загрузки машины CWM-4000

17.02.12
Исправлена ошибка.
При опросе весов CAS LP версии 1.6, вес возвращался в 10 раз больше, чем он есть на самом деле.

19.12.11
Исправлена ошибка.
При невозможности определить с/н мат. платы регистрация драйвера была невозможна.

09.12.11
Исправлена ошибка.
Неверно проходила регистрация драйвера на windows server 2008.


07.12.11
Изменена система регистрации драйвера на более понятную для пользователя.

03.10.11
Исправлена ошибка.
Неверно проходила регистрация драйвера на 64-х разрядных системах.


30.09.11
Исправлена ошибка.
Не запускалась программа PrintingScale-Works в 64-х разрядных системах.

26.09.11
Добавлена демо-версия продукта.
Теперь без ключа HASP пользователь может загрузить товар с номером(PLU) меньше 5.
После покупки и подключения ключа, можно загружать полный список товаров.

14.09.11
Исправлена ошибка обработки для 1С8.1.
При отправке товара больше не добавляются пробелы в конец названия, и короткие названия весы могут центрировать при печати этикетки.

10.08.11
Исправлена ошибка драйвера:
Весы CL5000(без буквы J) не загружались из 1С.